**Описание внешнего вида модели**

Костюм Виват-1 Премиум предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Костюм состоит из куртки и брюк.**

**Куртка** прямая, с центральной застёжкой на тесьму-молния и ветрозащитной планкой с перекантом, застегивающейся на кнопку в верхней части. Низ куртки на поясе, застегивающимся на кнопку, с внутренней резинкой в области боковых швов.

*Полочки* на кокетках. На кокетках располагается горизонтальная светоотражающая полоса шириной 50 мм, под которую (по нижнему срезу) вставлен кант. На полочках располагаются нагрудные накладные карманы с двумя зональными делениями. Нагрудные карманы нижним срезом входят под горизонтальную светоотражающую полосу полочек шириной 50 мм. На левом нагрудном кармане располагается карман-портфель под рацию с клапаном, застегивающимся на ленту-контакт. Клапан кармана под рацию входит в шов притачивания кокетки. ***Под клапаном в шов втачана петля из репсовой тесьмы для крепления бейджа.*** Нижние накладные карманы состоят из двух частей: большого кармана- с боковым входом, малого кармана- с вертикальным входом. Большой нижний карман входит по трём срезам в боковой шов, борт и шов притачивания пояса. Малый нижний карман передним срезом входит в борт, боковой срез частично настрочен на большой карман, нижний срез входит в шов притачивания пояса. Вход в большой нижний карман обработан швом в подгибку с открытым обмётанным срезом. Вход в малый нижний карман обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Нижние накладные карманы с клапаном, торцевые стороны которого входят в боковой шов и борт, верхний срез входит под светоотражающую полосу.

***Тканевая этикетка-флажок «Факел» вставляется в нижний край кармана под рацию со стороны бокового шва. С изнаночной стороны левой полочки под нижним карманом расположена этикетка ФИО.***

*Спинка* на кокетке и с отрезными бочками. На кокетку горизонтально настрочена светоотражающая полоса шириной 50 мм, под которую по нижнему срезу вставлен кант. Центральная часть спинки образует две вертикальные складки для свободы движения, фигурно застроченные в нижней части. Нижняя часть складок настрочена на среднюю часть спинки по рельефам.

*Рукава* втачные трехшовные. Центральная часть рукава с горизонтальной светоотражающей полосой шириной 50 мм. Низ рукава с притачной манжетой, застегивающейся на кнопку и горизонтальной шлицей.

*Воротник* втачной, отложной.

В горловину куртки втачивается вешалка из основной ткани и этикетка основная.

В левый боковой шов крепится запасной лоскут.

**Брюки** прямого силуэта с передней застежкой-гульфик на тесьму-молния.

Притачной пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

*На задних половинках* располагаются вытачки по линии талии.

*На передних половинках* имеются боковые накладные карманы с настрочными усиливающими накладками по низу. Вход в карман обработан обтачкой и дополнительно фиксируется закрепками. На задней правой половинке располагается фигурный накладной карман. Под накладной карман входит карман для инструментов, входящий в боковой шов. На кармане для инструментов располагается малый накладной карман с двумя наклонными петлями.

Передние и задние половинки состоят из двух частей. На нижних частях передних и задних половинок располагается светоотражающая полоса шириной 50 мм.

***На левую переднюю половинку с изнаночной стороны настрачивается этикетка ФИО под накладным карманом.***

В шов притачивания пояса на уровне среднего шва задних половинок настрачивается этикетка основная.