**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

К ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

**Куртка зимняя Премиум (тк.Мембрана), т.серый меланж/черный**

**Согласовано:**

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Прибылова М.А.

Токарева А.Р.

****

Рис. 1.Эскиз Куртка зимняя Премиум,

вид спереди.



Рис. 2.Эскиз Куртка зимняяПремиум,

вид сзади.




Рис. 3. Эскиз Куртка зимняя Премиум,

капюшон.

Изготовление и раскрой(отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке. Намелка производится по лицевой стороне ткани.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 158-164 | | 170-176 | | 182-188 | | 194-200 | |

**Описание внешнего вида модели**

**Куртка** зимняя Премиум изготавливается согласно ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**Куртка** прямого силуэта, с удлиненной фигурной спинкой, с центральной застежкой на тесьму-молния, с внешней утепленной ветрозащитной планкой и внутренней неутепленной с надставкой и язычком над молнией из флиса на уровне воротника стойки. Верхняя ветрозащитная планка застегивается на три участка ленты «контакт» и две кнопки в верхней и нижней части. С пристяжным капюшоном.

Куртка простегана горизонтальными строчками в соответствии с разметкой в лекалах.

Куртка на притачной подкладке. Подкладка продублирована утеплителем.

*Полочка* с притачной кокеткой из контрастной ткани. Нагрудные карманы с косым входом на молнии, вход закрыт настрочной листочкой. ***На нагрудном кармане левой полочки под листочку в шов притачивания вставлена петля под бейдж из ленты репсовой (см. схему).*** Верхний край листочки входит в шов стачивания верхней части полочки и полочки. Нижний край листочки настрочен на полочку.***В шов притачивания листочки на левой полочке вставлена этикетка флажок (cм.эскиз).***

В нижней части полочек прорезные карманы. Вход в карманы обработан подкладкой, накрыт утепленным клапаном. Клапан одним коротким срезом входящий в боковой шов, другим в рез планки. Верхний срез клапана вставляется в шов стачивания полочки и нижней части полочки. На левой полочке в резе борта обработан карман на молнии формата А4. Полочка продублирована утеплителем и простегана в соответствии с разметкой в лекалах.

*Спинка* с удлиненной фигурной линией низа, с притачной кокеткой из контрастной ткани и притачной нижней частью из контрастной ткани. Спинка простегана в соответствии с разметкой в лекалах.

*Рукава* втачные и состоят из центральной, передней и локтевой частей. Центральная часть с двумя зонами: верхней из контрастной ткани и нижней из основной ткани. Передняя и локтевые части так же с двумя зонами: верхняя из основной ткани и нижняя из контрастной ткани. Внизу на центральную часть рукава нашита пата, застегивающаяся на ленту контакт. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва **25 мм**.

*Воротник* втачной -стойка. Верхняя часть воротника из основной ткани, продублированный утеплителем, нижний воротник из флиса, продублирован утеплителем. В шов стачивания верхнего воротника и куртки вставлена планка с одной частью молнии для пристегивания капюшона.

В шов стачивания воротника и подкладки вставлена вешалка из ткани верха и основная этикетка.

*Капюшон* состоит из двух боковых и центральной частей. Центральная часть капюшона с патой для утяжки капюшона по высоте. Пата капюшона фиксируется при помощи ленты «контакт» (жесткая часть ленты «контакт» настрачивается на пату, мягкая – на капюшон). Лицевой вырез обработан обтачкой с кулисой, по которой проложен эластичный шнур, выходящий через люверсы и фиксирующийся двухдырочным фиксатором.

Подбородочная часть с застёжкой на две ленты-контакт. Жесткая часть ленты-контакт нашивается на лицевую сторону правой подбородочной части капюшона насквозь. Мягкая часть нашивается на обтачку левой подбородочной части капюшона (не насквозь).

Капюшон пристёгивается к куртке при помощи тесьмы молнии.

*Подкладка* притачная, простегана с утеплителем в соответствии с разметкой в лекалах. На левой полочке накладной карман из основной ткани, вход закрывается на ленту контакт, ***на карман настрочена этикетка ФИО***. В нижней части подкладки обтачка. На подкладку с внутренней стороны настрочена кулиса, с эластичным шнуром, выходящим через люверсы в подборте и фиксирующийся двухдырочным фиксатором. В кулису низа куртки вставлен эластичный шнур, выходящий через два люверса в районе бокового шва и фиксирующийся двухдырочным фиксатором и тесьмой вставленной в боковой шов. Рукав из двух частей: верхней и нижней, между которыми вставлен трикотажный напульсник.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани. Мешковина кармана А4 крепится к пройме с помощью кусочка ткани. Мешковина карманов с листочками крепится к подборту с помощью кусочка ткани. Мешковина нижних карманов крепится кусочками ткани в шов подгибки низа. Припуски шва втачивания воротника крепятся между собой строчкой. На капюшоне подкладка и основная ткань скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.